## Fiche d’identification

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du soumissionnaire ou dénomination de la société et forme juridique |  |
| Nationalité du soumissionnaire et du personnel (en cas de différence) |  |
| Domicile / Siège social |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro d’inscription Office National de Sécurité Sociale ou équivalent |  |
| Numéro d’enregistrement au registre national (des entreprises) / NINEA |  |
| Représenté(e) par le(s) soussigné(s)(nom, prénom et qualité) |  |
| Personne de contact (numéro de téléphone, e-mail) |  |
| En cas de différence : chef du projet (numéro de téléphone, e-mail) |  |

Nom :

Signature :

## Formulaire d’offre initiale – Lot 1

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC MRT22001-10048, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif ou de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre.

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC, aux prix suivants, exprimés en < euros < MRU et hors TVA :

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et prénom : ………………………………………………

Dûment autorisé à signer au nom de : ………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Signature autorisée : ………………………………………………

## Formulaire d’offre initiale – Lot 2

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC MRT22001-10048, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif ou de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre.

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC, aux prix suivants, exprimés en < euros < MRU et hors TVA :

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et prénom : ………………………………………………

Dûment autorisé à signer au nom de : ………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Signature autorisée : ………………………………………………

## Procuration

Le soumissionnaire doit joindre à son offre la **procuration** autorisant la personne à signer l’offre et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne qui signe est bien habilitée à le faire (statuts, mandats, acte notarié…).

En cas d’**association momentanée**, l'offre conjointe doit préciser le rôle de chaque membre de l’association. Un chef de file doit être désigné et la procuration doit être complétée en conséquence.

## Bordereau de définition des prix unitaires (BDPU) / bordereau des prix unitaires (BPU) / cadre de devis quantitatif estimatif (CDQE) pour la réalisation de magasins semenciers (LOT N°1)

* + 1. Bordereau de définition des prix unitaires (BDPU) pour réalisation de magasins semenciers – LOT N°1

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION** |
|  |
| 100 | **GENERALITES** |  |
| 101 | **Amenée et repli chantier** |  |
| Ce prix comprend la mobilisation, le déplacement, l'installation et le repliement du personnel et du matériel de chantier ainsi que les divers déplacement des engins, véhicules et matériels nécessaires à l’exécution des travaux. Il comprend la démobilisation générale, la remise en état du site et le repli du matériel de chantier à la fin des travaux.Il comprend également les dépenses lié à la gestion du chantier, à la création éventuel de pistes d’accès au chantier, les panneaux de chantier et de signalisation, les mesures d'hygiène et de sécurité, la mise en œuvre des clauses environnementales y compris toute sujétion de mise en œuvre.***L'unité est le forfait (FF)*** |  |
| 102 | **Implantation, dossier d'exécution et plans de recollement.** |  |
| Ce prix comprend l'implantation de l'ensemble des ouvrages, la préparation du terrain, l'établissement du dossier d'exécution complet (plans, fiches techniques du matériel et équipement à installer, note de calcul, etc.) et des plans de recollement y compris toute sujétion de mise en œuvre. Il sera considéré 70% du prix après l'implantation et la validation du dossier d'exécution par la mission de contrôle et 30% après la validation des plans de recollement.***L'unité est le forfait (FF)*** |  |
| 200 | **TERASSEMENT** |  |
| 201 | **Préparation du terrain** |  |
| Ce prix rémunère le décapage général de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 0,20m sur l'emprise du bâtiment y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 202 | **Fouilles en puits pour semelles isolées** |  |
| Ce prix rémunère l'exécution de fouilles en puits pour les semelles isolées y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 203 | **Fouilles diverses**  |  |
| Ce prix rémunère l'exécution de fouilles en rigole pour semelles filantes, longrines, murs de soubassement, ou fouilles en masse pour petits ouvrages y compris toute sujétion de mise en œuvre**L'unité est le mètre cube (m3)** |  |
| 204 | **Remblai des fouilles** |  |
| Ce prix rémunère l'exécution d'un remblai humidifié et compacté par couches successives de 20 cm à partir des terres provenant des fouilles y compris toute sujétion de mise en œuvre**L'unité est le mètre cube (m3)** |  |
| 205 | **Remblais latéritique (sous dallage)** |  |
| Ce prix rémunère la mise en place sous dallage du remblais de 0,40 m d'épaisseur, en apport ou en terre latéritique compactée par moyens mécaniques par tranche de 20cm y compris éventuelle couche de sable de 10 cm minimum, film polyane et tout sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
|   |   |  |
| 300 | **FONDATION ET SOUBASSEMENT** |  |
| 301 | **Béton de propreté** |  |
| Ce prix rémunère le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur sous toutes les fondations du bâtiment***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 302 | **Béton armé pour semelles isolées** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation des semelles isolées sous poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 303 | **Béton armé pour amorce poteaux** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation des parties en dessous de la cote projet (TN +0,40 m) des poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 304 | **Maçonnerie en agglos plein pour soubassement** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation du mur de soubassement en agglomérés pleins de 20 x 20 x 40 en soubassement suivant plans de fondations y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 305 | **Béton armé pour longrine (chainage bas) ou semelle filante** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation des chaînage horizontaux bas en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 306 | **Béton armé de forme d'aire y compris chape incorporée bouchardée** |  |
| Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation de la forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg / m3 de 15 cm d'épaisseur avec chape incorporée lissée ou bouchardée y compris les joints et toute sujétion de mise en œuvre ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 307 | **Béton armé pour marches et rampe d'accès y compris bêche d'ancrage** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation de marches et rampe d'accès y compris bêche d'ancrage en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris toutes sujétions de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 308 | **Fourniture et pose film polyane** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et mise en pose de film polyane sous dalle pour étanchéité y compris toutes sujétions de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 400 | **MAçONNERIE ET BETON ARME** |  |
| 401 | **Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation de mur en maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier de ciment***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 402 | **Béton armé pour poteaux** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation de poteau et raidisseur verticaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 403 | **Béton armé pour chainages et linteaux** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation de chainage horizontaux haut et linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage et toutes sujétions de mise en œuvre**L'unité est le mètre cube (m3)** |  |
| 404 | **Béton armé pour dallettes** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation de dallettes de 10 cm minimum en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, pour couverture de la fosse septique aire assainie, et aires d’appuis pour défécation, y compris coffrage et toutes sujétions de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |  |
| 500 | **ENDUITS ET REVÊTEMENTS** |  |
| 501 | **Enduit intérieur au mortier de ciment** |  |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits lissées au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 sur les murs et intérieurs du bâtiment y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 502 | **Enduit extérieur à la tyrolienne**  |  |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits au mortier de ciment à 500 kg/m3 sur mur et face extérieure du bâtiment avec couche de finition de type tyrolien teintée en blanc y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 503 | **Carreaux grès céramique** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de carreaux grès céramique, de dimensions 30/30 cm, y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 600 | **CHARPENTES COUVERTURE ET PLAFONAGE** |  |
| 601 | **Couverture en tôles bac alu 70/100ème** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de couverture en tôles bac alu 70/100ème y compris feutre bitumineux, crochets et toute sujétion de pose***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 602 | **Fourniture et pose panne / tube rectangulaire de 80\*40\*5** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panne pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 603 | **Fourniture et pose pannes / Traverses en IPE de 80** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panne pour toiture en IPE 80 traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 604 | **Fourniture et pose traverses en IPE de 100** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de traverses pour toiture en IPE 100 traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 605 | **Fourniture et pose lierne 12** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de liernes pour fixation des pannes et traverses de la toiture, traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre |  |
| 606 | **Fourniture et pose cornière de 50\*50\*5** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de cornière de 50\*50\*5 pour toitures et ou seuils des portes traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 607 | **Fourniture et pose feutre bitumeux** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose du feutre bitumineux entre les parties de la toitures en contact (pannes et bac alu) pour éviter les phénomènes électrolytiques, y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 608 | **Fourniture et pose de faux plafond en plaque plane en fibrociment** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond en plaque plane en fibrociment y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 609 | **Fourniture et pose des pièces d'assemblage pour charpente métallique** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose des pièces d'assemblage pour charpente métallique; Platines en fer plat 225x160 EP10, Tige d'ancrage diam 16 classe 4,6, Broche Diamètre 16, Boulons HR 10.9 diam 16 mm, Échantignole en tôle pliée 7/10 4Bls 10 ORD, Faitage en fer plat de 225x91 e15 8Bls 16HR 10.9,Jarret en 1/2 IPE de 100 et Goussets d'assemblage en fer plat 6 mm, y compris toutes sujétion de mise en place***L'unité est l'ensemble (ens)*** |  |
| 700 | **MENUISERIE - VENTILATION** |  |
| 701 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique coulissante en tôle aluminium 260x270 y compris fermetures, huisseries et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 702 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique en tôle pleine de 80 x 220 avec fermeture à la serrure y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 703 | **Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c crochets, montage ,cadre et toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 704 | **Fourniture et pose de fenêtres d'aération persienne**  |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 705 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique en tôle pleine de 70 x 1,80 avec fermeture à la serrure y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 800 | **PEINTURE** |  |
| 801 | **Fourniture et application peinture gylatex sur murs intérieurs** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et l'application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 802 | **Fourniture et application peintures à huile sur les menuiseries métalliques** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et l'application de deux couches de peinture antirouille et peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |  |
| 900 | **ELECTRICITE** |  |
| 901 | **Branchement au réseau SOMELEC** |  |
| Ce prix rémunère la branchement du magasin au réseau d'électricité de la SOMELEC y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |  |
| 902 | **Fourniture et pose de câblage divers** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de câblages divers (gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |  |
| 903 | **Fourniture et pose d'appareillages divers** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |  |
| 1000 | **EAU PLOMBERIE ET SANITAIRE** |  |
| 1001 | **Branchement au réseau SNDE** |  |
| Ce prix rémunère la branchement du magasin au réseau d'alimentation en eau potable de la SNDE y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |  |
| 1002 | **Fourniture et pose réseau interne d'alimentation en eau** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 1005 | **Fourniture et pose de WC à la turque avec siphon et raccordement aux fosses** |  |
| Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de WC à la turque en céramique pour la latrine VIP. Il comprend également la fourniture et la pose d'un siphon S à l'extrémité du WC ainsi que le raccordant le WC aux fosses. Le prix comprend aussi toutes les sujétions liés à la mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 1003 | **Fourniture et pose robinetterie** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose lavabot complet avec robinet D25 avec raccordement y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 1004 | **Fosse septique** |  |
| Réalisation d'une fosse septique 300x200x200 y/c toutes sujétions de mise en oeuvre**L'u*nité est l'unité élémentaire (u)*** |  |
| 1004 | **Fourniture et pose tuyau PVC Ø110 pour ventilation de la fosse** |  |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de tuyau PVC de diamètre 110 pour ventilation de la fosse, y compris toute sujétion de mise en place***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |  |
| 1100 | **CLÔTURE** |  |
| 1101 | **Fourniture et pose clôture grillagée (poteaux en cornière, cornière et fils barbelé)** |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une clôture grillagée avec : - du grillage en fil de fer galvanisé de 2 mm de diamètre, mailles de 80 x 80 mm avec double torsion, ;- 4 rangées de fil muni de tendeur dont la première et la troisième rangée en fil de fer barbelé et les autres en fil de fer galvanisé de diamètre 3mm minimum ;- Des poteaux intermédiaires en cornières de 40 placées tous les 3,5 m, de longueur totale 2.3 m y compris l’encrage de 50 cm muni de pattes de scellement;- Des poteaux principaux en cornières de 50 doublées pour jambes de force placée tous les 20 m et dans les angles ;- les encrages des poteaux réalisés au moyen d’un dé en béton de 30 cm x 30 cm x 60 cm ;- la mise en place des peintures sur toutes les menuiseries métalliques à l’exception du grillage ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art. **L’unité est le mètre linéaire (ml)** |  |
| 1102 | **Fourniture et pose portail double battant de 3,00 m x 1.70 m** |  |
| Ce prix rémunère à la pièce la fourniture et la pose d’un portail double battant de 2 x 1, 5 m x 1,80 en treillis soudés avec fer à béton de diamètre 6 mm et un cadre en cornière de 50 doublée. Il est fixé sur deux poteaux en IPN de 80 et de hauteur 2 m y compris l’encrage de 0,5 m qui se fera moyen d’un dé en béton dosé à 350 kg/m3, de dimension de 50 cm x 50 cm x 70 cm, la mise en place de la peinture et toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art. **L’unité est la pièce (pce)** |  |

* + 1. Bordereau des prix unitaires (BPU) pour réalisation de magasins semenciers– LOT N°1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION**  | **UNITE** |  **PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRE HTVA MRU** |  **PRIX UNITAIRES EN CHIFFRES HTVA MRU** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff |   |   |
| 102 | Implantation, dossier d'exécution et plan de recollement | ff |   |   |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |   |   |   |
| 201 | Préparation de terrain | m2 |   |   |
| 202 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |   |   |
| 203 | Fouilles divers | m4 |   |   |
| 204 | Remblai des fouilles | m3 |   |   |
| 205 | Remblai latéritique compacté sous dallage de 0,40 | m3 |   |   |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |   |   |   |
| 301 | Béton de propreté dosé. à 150 kg /m3 | m3 |   |   |
| 302 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg /m3 | m3 |   |   |
| 303 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg /m3 | m3 |   |   |
| 304 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x20 x 40 | m2 |   |   |
| 305 | Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3 | m3 |   |   |
| 306 | Béton armé de forme d'aire dosé à 300 kg / m3 y compris chape incorporée bouchardée, joints de retrait et toutes sujétions de mise en place | m3 |   |   |
| 307 | Béton armé pour marches et rampe d'accès dosé à 350 kg /m3 y compris bêche d'ancrage | m3 |   |   |
| 308 | Fourniture et pose film polyane | m2 |   |   |
| **400** | **MAÇONNERIE - BETON ARME** |   |   |   |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |   |   |
| 402 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg / m3 | m3 |   |   |
| 403 | Béton armé pour chaînages dosé à 350kg/m3 | m3 |   |   |
| 404 | Béton armé dosé à 350 kg / m3 pour dallettes de 10 cm d'épaisseur y compris chape incorporée et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |   |   |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |   |   |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 |   |   |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 |   |   |
| 503 | Fourniture et pose de carrelage grès céramique 30 x 30 pour bureau y/c coulage des joints au ciment et toutes sujétions. | m2 |   |   |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |   |   |   |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² |   |   |
| 602 | F et P de pannes pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| 603 | F et P de Pannes en IPE de 80, y comprisaccessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 604 | F et P de traverses en IPE 100, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 605 | Lierne D12 | ml |   |   |
| 606 | Cornière de 50\*50\*5 | ml |   |   |
| 607 | Feutre bitumeux | ml |   |   |
| 608 | F et P faux plafond en plaque plane en fibrociment y/c compris toutes sujétions  | m2 |   |   |
| 609 | F et P des Pièces d'assemblage pour la charpente métallique  | ens |   |   |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |   |   |   |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail 260x270, y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 702 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,8 m x 2,2 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 703 |  Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c serrure, montage ,cadre et grillage et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 704 | F et P fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 705 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,7 m x 1,8 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| **800** | **PEINTURE** |   |   |   |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| 802 | Fournitures et application de deux couches de peinture antirouille et de peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques, y compris huisseries et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| **900** | **ELECTRICITE** |   |   |  |
| 901 | Branchement au réseau SOMELEC | ens |   |   |
| 902 | F et P de câblages divers (éclairage, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 903 | Fourniture et pose d'appareillages divers (Coffrets, disjoncteurs, modulaires etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1000** | **EAU PLOMBERIE - SANITAIRE** |   |   |  |
| 1001 | Branchement au réseau SNDE | ens |   |   |
| 1002 | Fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |   |   |
| 1003 | Fourniture et pose WC (chaise turc) pour toilettes y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1004 | Fourniture et pose lavabo complet avec robinet D 25 avec raccordement y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1005 | Réalisation d'une fosse septique 3x2x2 y/c toutes sujétions de mise en oeuvre | u |   |   |
| 1006 | Fourniture et pose tuyau PVC CØ110 pour ventilation de la fosse, y / C toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| **1100** | **CLÔTURE** |   |   |  |
| 1101 | Clôture grillagée  | ml |   |  |
| 1102 | Portail double battant  | U |   |  |

* + 1. Cadre de devis quantitatif pour réalisation de magasins semenciers– LOT N°1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION**  | **UNITE** |  **PRIX UNITAIRE HTVA MRU** |  **PRIX TOTAL HTVA MRU** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff |   |   |
| 102 | Implantation, dossier d'exécution et plan de recollement | ff |   |   |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |   |   |   |
| 201 | Préparation de terrain | m2 |   |   |
| 202 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |   |   |
| 203 | Fouilles divers | m4 |   |   |
| 204 | Remblai des fouilles | m3 |   |   |
| 205 | Remblai latéritique compacté sous dallage de 0,40 | m3 |   |   |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |   |   |   |
| 301 | Béton de propreté dosé. à 150 kg /m3 | m3 |   |   |
| 302 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg /m3 | m3 |   |   |
| 303 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg /m3 | m3 |   |   |
| 304 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x20 x 40 | m2 |   |   |
| 305 | Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3 | m3 |   |   |
| 306 | Béton armé de forme d'aire dosé à 300 kg / m3 y compris chape incorporée bouchardée, joints de retrait et toutes sujétions de mise en place | m3 |   |   |
| 307 | Béton armé pour marches et rampe d'accès dosé à 350 kg /m3 y compris bêche d'ancrage | m3 |   |   |
| 308 | Fourniture et pose film polyane | m2 |   |   |
| **400** | **MAÇONNERIE - BETON ARME** |   |   |   |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |   |   |
| 402 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg / m3 | m3 |   |   |
| 403 | Béton armé pour chaînages dosé à 350kg/m3 | m3 |   |   |
| 404 | Béton armé dosé à 350 kg / m3 pour dallettes de 10 cm d'épaisseur y compris chape incorporée et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |   |   |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |   |   |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 |   |   |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 |   |   |
| 503 | Fourniture et pose de carrelage grès céramique 30 x 30 pour bureau y/c coulage des joints au ciment et toutes sujétions. | m2 |   |   |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |   |   |   |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² |   |   |
| 602 | F et P de pannes pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| 603 | F et P de Pannes en IPE de 80, y comprisaccessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 604 | F et P de traverses en IPE 100, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 605 | Lierne D12 | ml |   |   |
| 606 | Cornière de 50\*50\*5 | ml |   |   |
| 607 | Feutre bitumeux | ml |   |   |
| 608 | F et P faux plafond en plaque plane en fibrociment y/c compris toutes sujétions  | m2 |   |   |
| 609 | F et P des Pièces d'assemblage pour la charpente métallique  | ens |   |   |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |   |   |   |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail 260x270, y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 702 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,8 m x 2,2 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 703 |  Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c serrure, montage ,cadre et grillage et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 704 | F et P fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 705 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,7 m x 1,8 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| **800** | **PEINTURE** |   |   |   |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| 802 | Fournitures et application de deux couches de peinture antirouille et de peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques, y compris huisseries et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| **900** | **ELECTRICITE** |   |   |  |
| 901 | Branchement au réseau SOMELEC | ens |   |   |
| 902 | F et P de câblages divers (éclairage, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 903 | Fourniture et pose d'appareillages divers (Coffrets, disjoncteurs, modulaires etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1000** | **EAU PLOMBERIE - SANITAIRE** |   |   |  |
| 1001 | Branchement au réseau SNDE | ens |   |   |
| 1002 | Fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |   |   |
| 1003 | Fourniture et pose WC (chaise turc) pour toilettes y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1004 | Fourniture et pose lavabo complet avec robinet D 25 avec raccordement y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1005 | Réalisation d'une fosse septique 3x2x2 y/c toutes sujétions de mise en oeuvre | u |   |   |
| 1006 | Fourniture et pose tuyau PVC CØ110 pour ventilation de la fosse, y / C toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| **1100** | **CLÔTURE** |   |   |  |
| 1101 | Clôture grillagée  | ml |   |  |
| 1102 | Portail double battant  | U |   |  |
| **Total MRU HTVA**  |  |

**(NB : Quantitatif à définir lors des marchés subséquent)**

## Bordereau de définition des prix unitaires (BDPU) / bordereau des prix unitaires (BPU) / cadre de devis quantitatif estimatif pour la réhabilitation (LOT N°2)

* + 1. Bordereau de définition des prix unitaires (BDPU) pour réhabilitation de magasins semenciers- LOT N°2

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION** |
|
| **100** | **GENERALITES** |
| 101 | **Amenée et repli chantier** |
| Ce prix comprend la mobilisation, le déplacement, l'installation et le repliement du personnel et du matériel de chantier ainsi que les divers déplacement des engins, véhicules et matériels nécessaires à l’exécution des travaux. Il comprend la démobilisation générale, la remise en état du site et le repli du matériel de chantier à la fin des travaux.Il comprend également les dépenses lié à la gestion du chantier, à la création éventuel de pistes d’accès au chantier, les panneaux de chantier et de signalisation, les mesures d'hygiène et de sécurité, la mise en œuvre des clauses environnementales y compris toute sujétion de mise en œuvre.Un paiement de 75 % du montant sera effectué après une installation complète du chantier approuvée par l’ingénieur, et 25 % lorsque toutes les installations sont enlevées et le lieu remis en état à la satisfaction de l'Ingénieur.  |
|   |
| ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 102 | **Implantation et dossier d'exécution** |
| Ce prix comprend l'implantation de l'ensemble des ouvrages plus particulièrement les ouvrages neufs (supports générateur solaire photovoltaïque, clôture etc.), la préparation du terrain, l'établissement du dossier d'exécution complet (plans, fiches techniques du matériel et équipement à installer, note de calcul, etc.) et des plans de recollement y compris toute sujétion de mise en œuvre. Il sera considéré 70% du prix après l'implantation et la validation du dossier d'exécution par la mission de contrôle et 30% après la validation des plans de recollement. |
|   |
| ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 103 | **Traitement des fissures** |
| Ce prix rémunère au forfait le traitement des fissures suivant leur nature de façon appropriée, sur proposition de l'Entrepreneur et après accord du Pouvoir adjudicateur ou son Représentant en charge du contrôle et surveillance des travaux  |
|   |
| ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 104 | **Démolition des ouvrages et structures existantes** |
| Ce prix rémunère au mètre carré de la démolition des ouvrages et structures existantes en béton armé et maçonnerie de matériaux divers (parpaings, moellons béton etc.). Il comprend : - Le découpage, sciage, démontage par tous les moyens appropriés des structures en blocs,- L’enlèvement et la dépose des éléments détruits - Le transport des déchets vers un endroit agrée par le pouvoir adjudicateurs ou son représentant.  |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 200 | **TERASSEMENT** |
| 201 | **Fouilles en puits pour semelles isolées** |
| Ce prix rémunère l'exécution de fouilles en puits pour les semelles isolées y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre cube (m3)*** |
| 202 | **Fouilles diverses**  |
| Ce prix rémunère l'exécution de fouilles en rigole pour semelles filantes, longrines, murs de soubassement, ou fouilles en masse pour petits ouvrages y compris toute sujétion de mise en œuvre**L'unité est le mètre cube (m3)** |
| 203 | **Remblai des fouilles** |
| Ce prix rémunère l'exécution d'un remblai humidifié et compacté par couches successives de 20 cm à partir des terres provenant des fouilles y compris toute sujétion de mise en œuvre**L'unité est le mètre cube (m3)** |
| **300** | **FONDATION ET SOUBASSEMENT** |
| 301 | **Béton armé pour remise en état de la forme d'aire y compris chape incorporée bouchardée** |
| Ce prix rémunère au mètre carré la remise en état de la forme d'aire à travers la mise en place d’une couche en béton armé dosé à 350 kg / m3 de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée lissée ou bouchardée y compris les joints et toute sujétion de mise en œuvre |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 302 | **Béton armé pour remise en état du trottoir** |
| Ce prix rémunère au mètre carré la remise en état du trottoir de 1,00 m de largeur et ceinturant tout le bâtiment. Il sera réalisé de la même façon que la forme d’aire réhabilité, notamment en béton armé dosé à 350 kg / m3 de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée lissée ou bouchardée y compris les joints et toute sujétion de mise en œuvre |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **400** | **MAÇONNERIE** |
| 401 | **Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40** |
| Ce prix rémunère la réalisation de mur en maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier de ciment, pour prolongement des pignons, fermetures d’espaces vides et toute sujétion de mise en œuvre. |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **500** | **ENDUITS ET REVÊTEMENTS** |
| 501 | **Enduit intérieur au mortier de ciment** |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits lissées au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 sur les murs et intérieurs du bâtiment y compris toute sujétion de mise en œuvre |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 502 | **Enduit extérieur à la tyrolienne**  |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits au mortier de ciment à 500 kg/m3 sur mur et face extérieure du bâtiment avec couche de finition de type tyrolien teintée en blanc y compris toute sujétion de mise en œuvre |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 503 | **Carreaux grès céramique** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de carreaux grès céramique, de dimensions 30/30 cm, y compris toute sujétion de mise en œuvre |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **600** | **CHARPENTE COUVERTURE ET PLAFONAGE** |
| 601 | **Couverture en tôles bac alu 70/100ème** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de couverture en tôles bac alu 70/100ème y compris feutre bitumineux, crochets et toute sujétion de pose |
|   |
| ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 602 | **Fourniture et pose panne / tube rectangulaire de 80\*40\*5** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panne pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 603 | **Fourniture et pose pannes / Traverses en IPE de 80** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panne pour toiture en IPE 80 traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 604 | **Fourniture et pose traverses en IPE de 100** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de traverses pour toiture en IPE 100 traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 605 | **Fourniture et pose cornière de 50\*50\*5** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de cornière de 50\*50\*5 pour toitures et ou seuils des portes traité à l'antirouille y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 606 | **Fourniture et pose feutre bitumeux** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose du feutre bitumineux entre les parties de la toitures en contact (pannes et bac alu) pour éviter les phénomènes électrolytiques, y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 607 | **Fourniture et pose de faux plafond en plaque plane en fibrociment** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond en plaque plane en fibrociment y compris fixation et toutes sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 608 | **Fourniture et pose des pièces d'assemblage pour charpente métallique** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose des pièces d'assemblage pour charpente métallique; Platines en fer plat 225x160 EP10, Tige d'ancrage diam 16 classe 4,6, Broche Diamètre 16, Boulons HR 10.9 diam 16 mm, Échantignole en tôle pliée 7/10 4Bls 10 ORD, Faitage en fer plat de 225x91 e15 8Bls 16HR 10.9,Jarret en 1/2 IPE de 100 et Goussets d'assemblage en fer plat 6 mm, y compris toutes sujétion de mise en place***L'unité est l'ensemble (ens)*** |
| **700** | **MENUISERIE - VENTILATION** |
| 701 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique coulissante en tôle aluminium 260x270 y compris fermetures, huisseries et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 702 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique en tôle pleine de 80 x 220 avec fermeture à la serrure y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 703 | **Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c crochets, montage ,cadre et toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 704 | **Fourniture et pose de fenêtres d'aération persienne**  |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 705 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique en tôle pleine de 70 x 1,80 avec fermeture à la serrure y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| **800** | **PEINTURE** |
| 801 | **Fourniture et application peinture gylatex sur murs intérieurs** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l'application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 802 | **Fourniture et application peintures à huile sur les menuiseries métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l'application de deux couches de peinture antirouille et peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques y compris huisserie et toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **900** | **ELECTRICITE (GENERATEUR SOLAIRE)** |
| 901 | **Fourniture et installation d'un Générateur solaire photovoltaïque de 1000 Wc** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un générateur photovoltaïque pouvant fournir une puissance minimum de 1000 Wc y compris travaux de génie civil, accessoires pour fixation et câble de connexion au groupe de refroidissement d'environ 50 m et toutes sujétions de mise en place |
|   |
| ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 902 | **Fourniture et installation de régulateur 1500 W** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de régulateur de capacité 1500 Wc de plage de tension compatible avec les installations électriques en place, y compris accessoires pour fixation et câble de connexion et toutes sujétions de mise en place |
|  |
| ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 903 | **Fourniture et installation de onduleur 2000 W** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un onduleur/convertisseur / contrôleur CC-AC de puissance nominale 2000 Wc de plage de fonctionnement compatible avec la configuration du générateur solaire ainsi que le besoin électrique des équipements servis en électricité, y compris accessoires pour fixation et câble de connexion et toutes sujétions de mise en place |
|  |
| ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 904 | **Fourniture et pose de batterie 200AH** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de batterie de capacité 200 Ah et d’intensité compatible avec le fonctionnement des installations électriques servis, y compris accessoires de mise en place et branchement, et toutes sujétions de mise en place |
|  |
| ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1000 | **ELECTRICITE (SECTEUR)** |
| 1001 | **Branchement au réseau SOMELEC** |
| Ce prix rémunère la branchement du magasin au réseau d'électricité de la SOMELEC y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| 1002 | **Fourniture et pose de câblage divers** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de câblages divers (gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| 1003 | **Fourniture et pose d'appareillages divers** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| 1100 | **EAU PLOMBERIE ET SANITAIRE** |
| 1101 | **Branchement au réseau SNDE** |
| Ce prix rémunère la branchement du magasin au réseau d'alimentation en eau potable de la SNDE y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| 1102 | **Fourniture et pose réseau interne d'alimentation en eau** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 1103 | **Fourniture et pose de WC à la turque avec siphon et raccordement aux fosses** |
| Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de WC à la turque en céramique pour la latrine VIP. Il comprend également la fourniture et la pose d'un siphon S à l'extrémité du WC ainsi que le raccordant le WC aux fosses. Le prix comprend aussi toutes les sujétions liés à la mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1104 | **Fourniture et pose robinetterie** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose lavabo complet avec robinet D25 avec raccordement y compris toute sujétion de mise en œuvre***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1105 | **Fosse septique** |
| Réalisation d'une fosse septique 300x200x200 y/c toutes sujétions de mise en œuvre**L'u*nité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1106 | **Fourniture et pose tuyau PVC Ø110 pour ventilation de la fosse** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de tuyau PVC de diamètre 110 pour ventilation de la fosse, y compris toute sujétion de mise en place***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 1200 | **CLÔTURE** |
| 1201 | **Fourniture et pose clôture grillagée (poteaux en cornière, cornière et fils barbelé)** |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une clôture grillagée avec : - du grillage en fil de fer galvanisé de 2 mm de diamètre, mailles de 80 x 80 mm avec double torsion, ;- 4 rangées de fil muni de tendeur dont la première et la troisième rangée en fil de fer barbelé et les autres en fil de fer galvanisé de diamètre 3mm minimum ;- Des poteaux intermédiaires en cornières de 40 placées tous les 3,5 m, de longueur totale 2.3 m y compris l’encrage de 50 cm muni de pattes de scellement;- Des poteaux principaux en cornières de 50 doublées pour jambes de force placée tous les 20 m et dans les angles ;- les encrages des poteaux réalisés au moyen d’un dé en béton de 30 cm x 30 cm x 60 cm ;- la mise en place des peintures sur toutes les menuiseries métalliques à l’exception du grillage ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art. **L’unité est le mètre linéaire (ml)** |
| 1202 | **Fourniture et pose portail double battant de 3,00 m x 1.70 m** |
| Ce prix rémunère à la pièce la fourniture et la pose d’un portail double battant de 2 x 1, 5 m x 1,80 en treillis soudés avec fer à béton de diamètre 6 mm et un cadre en cornière de 50 doublée. Il est fixé sur deux poteaux en IPN de 80 et de hauteur 2 m y compris l’encrage de 0,5 m qui se fera moyen d’un dé en béton dosé à 350 kg/m3, de dimension de 50 cm x 50 cm x 70 cm, la mise en place de la peinture et toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art. **L'unité est l'unité élémentaire (u)** |

* + 1. Bordereau des prix unitaires (BPU) pour réhabilitation de magasins semenciers- LOT N°2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION**  | **UNITE** |  **PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES HTVA MRU** |  **PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES HTVA MRU** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff |   |   |
| 102 | Implantation et dossier d'exécution | ff |   |   |
| 103 | Traitement des fissures | m2 |   |   |
| 104 | Démolition des ouvrages et structures existantes | m2 |   |   |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |   |   |   |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |   |   |
| 202 | Fouilles divers | m4 |   |   |
| 203 | Remblai des fouilles | m3 |   |   |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |   |   |   |
| 301 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état de la forme d'aire | m2 |   |   |
| 302 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état du trottoir | m2 |   |   |
| **400** | **MAÇONNERIE**  |   |   |   |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |   |   |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |   |   |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 |   |   |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 |   |   |
| 503 | Carreaux de sols grès dans la masse de 30 x 30 ou équivalent  | m2 |   |   |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |   |   |   |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² |   |   |
| 602 | F et P de pannes pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| 603 | F et P de Pannes en IPE de 80, y comprisaccessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 604 | F et P de traverses en IPE 100, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 605 | Cornière de 50\*50\*5 | ml |   |   |
| 606 | Feutre bitumeux | ml |   |   |
| 607 | F et P faux plafond en plaque plane en fibrociment y/c compris toutes sujétions  | m2 |   |   |
| 608 | F et P des Pièces d'assemblage pour la charpente métallique  | ens |   |   |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |   |   |   |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail 260x270, y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 702 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,8 m x 2,2 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 703 |  Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c serrure, montage ,cadre et grillage et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 704 | F et P fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 705 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,7 m x 1,8 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| **800** | **PEINTURE** |   |   |   |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| 802 | Fournitures et application de deux couches de peinture antirouille et de peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques, y compris huisseries et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| **900** | **ELECTRICITE (GENRATEUR SOLAIRE)** |   |   |  |
| 901 | Fourniture et pose de Générateur solaire 1000 W | U |   |   |
| 902 | Fourniture et pose de Régulateur 1500 W | U |   |   |
| 903 | Fourniture et pose d'Onduleur 2000 W | U |   |   |
| 904 | Fourniture et pose de Batterie 200 AH | U |   |   |
| 905 | fourniture et pose de câblages divers (300 ml de Cable 2x2,5mm2 cu, 350 ml de Tube ICTA 20, gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 906 | Fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises, dont 4 Lampadaires 200w, 4 Réglette 1x36w, 7 Interrupteurs SA encastrés, 5 Prises de courant 2P+T encastrés etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1000** | **ELECTRICITE (SECTEUR)** |   |   |  |
| 1001 | Branchement au réseau SOMELEC | ens |   |   |
| 1002 | F et P de câblages divers (éclairage, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 1003 | Fourniture et pose d'appareillages divers (Coffrets, disjoncteurs, modulaires etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1100** | **EAU PLOMBERIE - SANITAIRE** |   |   |  |
| 1101 | Branchement au réseau SNDE | ens |   |   |
| 1102 | Fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |   |   |
| 1103 | Fourniture et pose WC (chaise turc) pour toilettes y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1104 | Fourniture et pose lavabo complet avec robinet D 25 avec raccordement y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1105 | Réalisation d'une fosse septique 3x2x2 y/c toutes sujétions de mise en œuvre | u |   |   |
| 1106 | Fourniture et pose tuyau PVC CØ110 pour ventilation de la fosse, y / C toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| **1200** | **CLÔTURE** |   |   |  |
| 1201 | Clôture grillagée  | ml |   |  |
| 1202 | Portail double battant  | U |   |  |

* + 1. Cadre de devis quantitatif pour réhabilitation de magasins semenciers- LOT N°2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION**  | **UNITE** |  **PRIX UNITAIRE HTVA MRU** |  **PRIX TOTAL HTVA MRU** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff |   |   |
| 102 | Implantation et dossier d'exécution | ff |   |   |
| 103 | Traitement des fissures | m2 |   |   |
| 104 | Démolition des ouvrages et structures existantes | m2 |   |   |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |   |   |   |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |   |   |
| 202 | Fouilles divers | m4 |   |   |
| 203 | Remblai des fouilles | m3 |   |   |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |   |   |   |
| 301 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état de la forme d'aire | m2 |   |   |
| 302 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état du trottoir | m2 |   |   |
| **400** | **MAÇONNERIE**  |   |   |   |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |   |   |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |   |   |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 |   |   |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 |   |   |
| 503 | Carreaux de sols grès dans la masse de 30 x 30 ou équivalent  | m2 |   |   |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |   |   |   |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² |   |   |
| 602 | F et P de pannes pour toiture en tube rectangulaire en acier galvanisé de 80\*40\*5, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| 603 | F et P de Pannes en IPE de 80, y comprisaccessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 604 | F et P de traverses en IPE 100, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| 605 | Cornière de 50\*50\*5 | ml |   |   |
| 606 | Feutre bitumeux | ml |   |   |
| 607 | F et P faux plafond en plaque plane en fibrociment y/c compris toutes sujétions  | m2 |   |   |
| 608 | F et P des Pièces d'assemblage pour la charpente métallique  | ens |   |   |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |   |   |   |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail 260x270, y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 702 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,8 m x 2,2 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 703 |  Fourniture et pose de fenêtre en tôle pleine de 1,20 x 1,20 y/c serrure, montage ,cadre et grillage et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 704 | F et P fenêtre d'aération persienne de 40\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U |   |   |
| 705 | F et P, porte métallique en tôle pleine de 0,7 m x 1,8 m simple battant y/c toutes sujétions de mise en place |   |   |   |
| **800** | **PEINTURE** |   |   |   |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| 802 | Fournitures et application de deux couches de peinture antirouille et de peinture à huile sur toutes les menuiseries métalliques, y compris huisseries et toutes sujétions de mise en place | m2 |   |   |
| **900** | **ELECTRICITE (GENRATEUR SOLAIRE)** |   |   |  |
| 901 | Fourniture et pose de Générateur solaire 1000 W | U |   |   |
| 902 | Fourniture et pose de Régulateur 1500 W | U |   |   |
| 903 | Fourniture et pose d'Onduleur 2000 W | U |   |   |
| 904 | Fourniture et pose de Batterie 200 AH | U |   |   |
| 905 | fourniture et pose de câblages divers (300 ml de Cable 2x2,5mm2 cu, 350 ml de Tube ICTA 20, gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 906 | Fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises, dont 4 Lampadaires 200w, 4 Réglette 1x36w, 7 Interrupteurs SA encastrés, 5 Prises de courant 2P+T encastrés etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1000** | **ELECTRICITE (SECTEUR)** |   |   |  |
| 1001 | Branchement au réseau SOMELEC | ens |   |   |
| 1002 | F et P de câblages divers (éclairage, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| 1003 | Fourniture et pose d'appareillages divers (Coffrets, disjoncteurs, modulaires etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |   |   |
| **1100** | **EAU PLOMBERIE - SANITAIRE** |   |   |  |
| 1101 | Branchement au réseau SNDE | ens |   |   |
| 1102 | Fourniture et pose de réseau interne d'alimentation en eau potable en PVC 25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |   |   |
| 1103 | Fourniture et pose WC (chaise turc) pour toilettes y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1104 | Fourniture et pose lavabo complet avec robinet D 25 avec raccordement y/c toutes sujétions de mise en place | u |   |   |
| 1105 | Réalisation d'une fosse septique 3x2x2 y/c toutes sujétions de mise en œuvre | u |   |   |
| 1106 | Fourniture et pose tuyau PVC CØ110 pour ventilation de la fosse, y / C toutes sujétions de mise en place | ml |   |   |
| **1200** | **CLÔTURE** |   |   |  |
| 1201 | Clôture grillagée  | ml |   |  |
| 1202 | Portail double battant  | U |   |  |
| **Total MRU HTVA** |  |

**(NB : Quantitatif à définir lors des marchés subséquent)**

## Liste des travaux similaires

**Pour chaque lot**, le soumissionnaire doit joindre à son offre la **liste des principaux travaux.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description des principaux travaux de nature et de complexité comparable | Lieux d’exécution | Montants concernés | Dates de réalisation au cours des < 5 dernières années | Nom des organismes publics ou privés |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Certificats de bonne exécution

Pour chacun des travaux présentés dans le tableau ci-dessus, le soumissionnaire doit joindre - Les Contrats signé et un PV de réception provisoire/définitive ou Une attestation de bonne exécution/certificat de bonne fin signée par le client du soumissionnaire.

## Liste des équipements pour chaque lot

* + 1. **Moyens matériels pour le Lot N°1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Description** | **Nombre minimum** |
| 1 | Véhicule de liaison | 1 |
| 2 | Camion benne | 2 |
| 3 | Cuve à eau / camion citerne | 2 |
| 4 | Bétonnière | 2 |
| 5 | Aiguille vibrante | 2 |
| 6 | Petit matériel / outillages de chantier(Pelles, pioches, brouettes, truelles, taloches, cisailles, mètres, sceaux de maçon, équerres, niveau à eau, ficelles, cordes, marteaux, machettes, arrache-clous, burins, etc.) | 1 |
| 7 | Matériel topographique (Théodolite, Niveau automatique, mires, jalons etc.) | 1 |

* + 1. **Moyens matériels pour le Lot N°2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Description** | **Nombre minimum** |
| 1 | Véhicule de liaison | 1 |
| 2 | Camion benne | 1 |
| 3 | Cuve à eau  | 2 |
| 4 | Petit matériel / outillages de chantier(Aiguille vibrante? Pelles, pioches, brouettes, truelles, taloches, cisailles, mètres, sceaux de maçon, équerres, niveau à eau, ficelles, cordes, marteaux, machettes, arrache-clous, burins, etc.) | 1 |
| 5 | Matériel topographique (Niveau automatique, mires, jalons etc.) | 1 |

**NB**

**Cette liste n’est pas exhaustive et constitue un minimum requis.**

**Justifications**:

**Il est attendu la production d’un engagement ferme, de la part du soumissionnaire quant à la disponibilité des matériels et équipements listés ci-dessous pour (engagement signé à fournir).**

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la période de mise en œuvre les tâches.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description (type/marque/modèle) | Puissance / capacité | No. d’unités | Age | Etat (neuf, bon, usagé) | Possédé (P) ou loué (L) | Origine (pays) |
| Équipement de construction |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules et engin |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Autres équipements |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

NB :

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M

Possession = P ; Location = L

Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et prénom : ………………………………………………

Dûment autorisé à signer au nom de : ………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Signature autorisée : ………………………………………………

## Qualifications et expérience du personnel clé

Le soumissionnaire doit compléter et joindre le tableau ci-dessous. Le CV de chaque expert principal devrait se limiter à 3 pages. Les qualifications et l'expérience de chaque expert principal doivent clairement correspondre aux profils indiqués. Les copies des diplômes de chaque expert principal (Directeur des travaux uniquement) doivent être jointes à l’offre.

Le personnel clé doit avoir une expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes à des travaux de nature similaire à celle du projet considéré. Les descriptions des expériences professionnelles doivent démontrer leur capacité à réaliser les travaux. Le soumissionnaire devra présenter les profils suivants :

***NB :***

***L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la répartition du personnel par lot est exigée sous peine du rejet de l’offre.***

| **Position proposée** | **Lot 1** | **Lot 2** |
| --- | --- | --- |
| Directeur des travaux | 1 personnel | 1 personnel |
| Technicien pour la conduit des travaux | 2 personnels | 2 personnels |

**Modèle de curriculum vitae**

Pour chacune des personnes mentionnées dans la liste ci-dessus, joindre le **curriculum vitae** ainsi qu’une **copie des diplômes**.

Position proposée dans le contrat : …

1. Nom de famille : …
2. Prénom : …
3. Date et lieu de naissance : …
4. Nationalité : …
5. Statut civil : …
6. Adresse (téléphone/e-mail) : …
7. Éducation :

|  |  |
| --- | --- |
| **Institutions :** |  |
| **De (mois/année) :****A (mois/année) :** |  |
| **Diplôme :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Institutions :** |  |
| **De (mois/année) :****A (mois/année) :** |  |
| **Diplôme :** |  |

1. Compétences linguistiques :

Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - niveau excellent ; 5 - niveau rudimentaire)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Langue** | **Niveau** | **Parlé** | **Écrit** |
|  | Langue maternelle |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Appartenance à une organisation professionnelle : …
2. Autres compétences (par ex. maîtrise de l’informatique, etc.) : …
3. Position actuelle : …
4. Années d’expérience professionnelle : …
5. Qualifications principales : …
6. Expérience professionnelle :

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

1. Autres : …
2. Publications et séminaires : …
3. Références : …

Signature : ..................................................................................

Date : ................................................

## Déclaration d'exclusivité et de disponibilité pour chaque lot

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que le personnel clé ci-dessous est disponible pendant toute la période prévue pour leur permettre de mettre en œuvre les tâches définies dans le cahier spécial des charges et/ou dans la méthodologie. Le personnel clé ne sera pas remplacé lors de la mise en œuvre du contrat sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur[[1]](#footnote-1).

**Lot N°1 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personnel clé** | **Du** | **Au** |
| **Directeur des travaux** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |
| **Technicien pour la conduite des travaux 1** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |
| **Technicien pour la conduite des travaux 2** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |

Date :

Signature :

**Lot N°2 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personnel clé** | **Du** | **Au** |
| **Directeur des travaux** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |
| **Technicien pour la conduite des travaux 1** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |
| **Technicien pour la conduite des travaux 2** |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  |

Date :

Signature :

## Formulaire de préférence des lots

Le soumissionnaire précisera dans le tableau ci-dessous l’ordre de préférence des lots auquel il a soumissionné :

|  |  |
| --- | --- |
| Ordre de préférence | Lot |
| Préférence 1 |  |
| Préférence 2 |  |

## Modèle de preuve de constitution de cautionnement

***Uniquement pour l’adjudicataire après attribution  ( Marchés subséquents ) :***

Banque X

Adresse

Cautionnement n° X

Ce cautionnement est émis dans le cadre de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et conformément aux Règles Générales d’Exécution (RGE) de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les Règles Générales d’Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

X, adresse (la « Banque »)

déclare, par la présente, se constituer caution à concurrence d’un montant maximum de X € (X euros) au profit de l’Agence belge de développement, Enabel, pour les obligations de X, adresse en vertu du marché :

« X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10048 , lot X » (le « Marché »).

En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire, à payer jusqu’à concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait être redevable envers l’Agence belge de développement, Enabel au cas où X serait en défaut d’exécution du « Marché ».

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges MRT22001-10048 et des Articles 25-33 des Règles Générales d’Exécution, et au plus tard à l’expiration des 18 mois après la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit être adressé par lettre à la Banque X, adresse avec mention de la référence MRT22001-10048.

Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant cautionné par la Banque.

Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige.

Fait à X le X

Nom :

Signature :

## Modèle de garantie de préfinancement

***Uniquement pour l’adjudicataire après attribution  ( Marchés subséquents ) :***

Banque X

Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du marché de « X, cahier spécial des charges MRT22001-10048»

Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de X, ci-après le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X MRU), correspondant au préfinancement mentionné à l'article 4.25 des dispositions contractuelles particulières du marché « X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10048, lot X » conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-après le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dès réception de votre première demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à une demande de remboursement du préfinancement ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 4.25 des dispositions contractuelles particulières du marché « X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10048» et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois après l'expiration du délai d’exécution du marché.

Le droit applicable à la présente garantie est celui de la Belgique. Tout litige découlant de la garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Belgique.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.

Fait à X le X

Nom :

Signature :

## Modèle d’attestation de capacité financière à respecter obligatoirement (ligne de crédit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[nom et adresse de la banque

Bénéficiaire [nom du Soumissionnaire]

Nous soussignés [nom et adresse de la banque] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte],sur nos livres et entretient des relations normales avec nous.

Aussi, au cas où [nom du Soumissionnaire] serait déclarée attributaire du marché objet de l’appel d’offres nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à [Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité contractante], Nous, [Indiquer le nom de la banque], nous engageons de façon inconditionnelle et irrévocable à lui apporter notre concours financier jusqu’ à concurrence de [Indiquer montant en lettres et en chiffres].

[Signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci dessous et cachet]

Nom [nom complet de la personne signataire]

Titre [capacité juridique de la personne signataire]

## Modèle d’attestation de capacité financière à respecter obligatoirement (fonds propres)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nom et adresse de la banque]

Bénéficiaire [nom du Soumissionnaire]

Nous soussignés [nom et adresse de la banque] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte],sur nos livres et entretient des relations normales avec nous.

Aussi, Nous, [Indiquer le nom de la banque] attestons solennellement que dans le cadre de l’appel d’offres nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à [Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité contractante], [nom du Soumissionnaire] dispose, en fonds propres, sur le compte ci dessus dont il est titulaire sur nos livres d’un montant au moins égal à [Indiquer montant en lettres et en chiffres].

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci dessous et cachet]

Nom[nom complet de la personne signataire]

Titre [capacité juridique de la personne signataire]

## Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Concerne le soumissionnaire :

Domicile / Siège social :

Référence du marché public :

À l’attention de Enabel – l’agence belge de développement,

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

* Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel – l’agence belge de développement.
* Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec de Enabel – l’agence belge de développement (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).
* J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personnel de Enabel – l’agence belge de développement sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : “*Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de l’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus”*.

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

* Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel – l’agence belge de développement, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.
* Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités.
* Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel – l’agence belge de développement.
* Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel – l’agence belge de développement se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" avec mention du nom et de la fonction:

……………………………..

Lieu, date

## Déclaration sur l’honneur – Motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation **criminelle**;

2° **corruption**;

3° **fraude**;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du **terrorisme**;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

8° la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.

1. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf  lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

1. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales;

1. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

 une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019

1. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 <lien>;
2. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
3. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
4. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

1. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives;

1. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.
2. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.
3. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies>

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue>

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions>

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf>

Pour la Belgique : <https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2>

1. Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:

* 1. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès correspondante;
	2. Enabel est déjà en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Date

Localisation

Signature

## Signalétique financier et RIB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |   |   |   |
| **TITULAIRE DU COMPTE (1)** |   |   |
| **ADRESSE** |  |   |
| **VILLE** |   |  | **CODE POSTAL** |  |   |
| **PAYS** |   |   |
| **CONTACT** |   |   |
| **TELEPHONE FIXE** |   |  | **MOBILE** |   |   |
| **E - MAIL** |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| **COORDONNEES BANCAIRES** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |
| **INTITULE DU COMPTE** |   |   |
| **NOM DE LA BANQUE** |  |  |
| **ADRESSE (DE L'AGENCE)** |  |  |
| **VILLE** |   |  | **CODE POSTAL** |   |   |
| **PAYS** |   |   |
| **NUMERO DE COMPTE (2)** |   |   |
| **IBAN** |   |   |
| **CODE BIC/SWIFT** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. *Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le nom du mandataire.*
2. *Un RIB doit être annexé*
 |  |

1. En cas de remplacement, les qualifications et l'expérience de l'expert doivent être au moins égales à celles de l'expert proposé dans l'offre. [↑](#footnote-ref-1)